Obec Nebílovy

**ZASTUPITELSTVO OBCE NEBÍLOVY,**

jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

**VYDÁVÁ**

po provedeném řízení podle § 50 až 53 stavebního zákona a ve vazbě na § 171 až 174 správního řádu, podle § 54 stavebního zákona,

**ÚZEMNÍ PLÁN NEBÍLOVY**

formou opatření obecné povahy

**Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:**

**Číslo přílohy** **Název přílohy**

T1 Textová část ÚP Nebílovy (výroková část)

01-04 Grafická část ÚP Nebílovy (výroková část)

T2 Textová část odůvodnění ÚP Nebílovy

05-07 Grafická část odůvodnění ÚP Nebílovy

**ÚZEMNÍ PLÁN NEBÍLOVY**

Zadavatel: **Obec Nebílovy**

Obecní úřad Nebílovy

332 04 pošta Nezvěstice, Nebílovy 101

IČ: 00574198

Zástupce: **František Topinka, starosta obce**

Tel./fax: +420 377 916 266 / 377 918 122, +420 724 104 640

[ou.nebilovy@tiscali.cz](mailto:ou.nebilovy@tiscali.cz)

[www.obecnebilovy.cz](http://www.obecnebilovy.cz)

Pořizovatel: **Městský úřad Přeštice**

334 01 Přeštice, Husova 465

Zástupce: **Petr Rybín**,

referent odboru výstavby a územního plánování

Tel.: +420 377 332 543

rybin@prestice-mesto.cz

Nadřízený orgán územního **Krajský úřad Plzeňského kraje**

plánování: Odbor regionálního rozvoje

306 13 Plzeň, Škroupova 18

Zhotovitel: **Ing. arch. Petr Sladký – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**

160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60

IČ: 18 72 28 22

ODBORNÝ GARANT:

Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 2686

Tel.: +420 775 986 161

[sladky@ateliervas.cz](mailto:sladky@ateliervas.cz)

[www.ateliervas.cz](http://www.ateliervas.cz)

SPOLUAUTOŘI KONCEPCE:

Ing. arch. Petr Sladký, tel.: +420 775 986 161

Ing. arch. Veronika Kronich, tel.: +420 737 344 334

Ing. arch. Petra Kolaříková, tel.: +420 732 865 400

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

Ing. Jitka Kovaříková, Marcela Královcová - Mepos, Domažlice

ÚSES: Geo Vision s.r.o.

[RNDr. Ing. Miroslav Hájek](http://www.geovision.cz/lide/miroslav-hajek.html),

autorizovaný projektant ÚSES ČKA 3204,

Bc. Jan Sláma

Koncepce uspořádání krajiny: Ing. Simona Navrátilová,

oponentura: Ing. Klára Salzmann, PhD.,

autorizovaný krajinářský architekt ČKA 3506

Datum: **Listopad 2015**

**ÚZEMNÍ PLÁN NEBÍLOVY (výroková část)**

**TEXTOVÁ ČÁST**

[VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 5](#_Toc436327027)

[A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 6](#_Toc436327028)

[B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 6](#_Toc436327029)

[**B1.** **HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)** 6](#_Toc436327030)

[**B2.** **OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ** 6](#_Toc436327031)

[**B2.1.** **KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ** 6](#_Toc436327032)

[**B2.2.** **PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ** 7](#_Toc436327033)

[C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 8](#_Toc436327034)

[**C1.** **URBANISTICKÁ KONCEPCE** 8](#_Toc436327035)

[**C2.** **VYMEZENÍ PLOCH** 8](#_Toc436327036)

[**C3.** **PLOCHY ZMĚN** 9](#_Toc436327037)

[**C3.1.** **VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH** 9](#_Toc436327038)

[**C3.2.** **VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY** 11](#_Toc436327039)

[**C3.3.** **VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ** 12](#_Toc436327040)

[**C4.** **SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ** 12](#_Toc436327041)

[D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 13](#_Toc436327042)

[**D1.** **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA** 13](#_Toc436327043)

[**D1.1.** **SILNIČNÍ DOPRAVA** 13](#_Toc436327044)

[**D1.2.** **CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA** 14](#_Toc436327045)

[**D2.** **TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA** 14](#_Toc436327046)

[**D2.1.** **VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ** 14](#_Toc436327047)

[**D2.2.** **ENERGETIKA** 15](#_Toc436327048)

[**D3.** **OBČANSKÉ VYBAVENÍ** 15](#_Toc436327049)

[**D4.** **VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ** 15](#_Toc436327050)

[E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 16](#_Toc436327051)

[**E1.** **KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY** 16](#_Toc436327052)

[**E2.** **VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN VE VYUŽITÍ KRAJINY** 16](#_Toc436327053)

[**E3.** **ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY** 16](#_Toc436327054)

[**E3.1.** **NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES** 17](#_Toc436327055)

[**E3.2.** **LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES** 17](#_Toc436327056)

[**E4.** **PROSTUPNOST KRAJINY** 18](#_Toc436327057)

[**E5.** **PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ** 18](#_Toc436327058)

[**E6.** **OCHRANA PŘED POVODNĚMI** 18](#_Toc436327059)

[**E7.** **DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY** 19](#_Toc436327060)

[**E8.** **KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY** 19](#_Toc436327061)

[F. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 19](#_Toc436327062)

[**F1.** **PLOCHY BYDLENÍ (BO)** 20](#_Toc436327063)

[**F2.** **PLOCHY REKREACE – SOUKROMÉ (RS)** 20](#_Toc436327064)

[**F3.** **PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ (OV)** 21](#_Toc436327065)

[**F4.** **PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ (OS)** 21](#_Toc436327066)

[**F5.** **PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ (PO)** 22](#_Toc436327067)

[**F6.** **PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (PZ)** 22](#_Toc436327068)

[**F7.** **PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)** 23](#_Toc436327069)

[**F8.** **PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)** 23](#_Toc436327070)

[**F9.** **PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ (DU)** 24](#_Toc436327071)

[**F10.** **PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)** 24](#_Toc436327072)

[**F11.** **PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (VZ)** 24](#_Toc436327073)

[**F12.** **PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV)** 25](#_Toc436327074)

[**F13.** **PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF (ZZ)** 25](#_Toc436327075)

[**F14.** **PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP (ZT)** 26](#_Toc436327076)

[**F15.** **PLOCHY LESNÍ (LS)** 26](#_Toc436327077)

[**F16.** **PLOCHY ZELENĚ – VYHRAZENÉ (ZV)** 27](#_Toc436327078)

[**F17.** **PLOCHY ZELENĚ – KRAJINNÉ (ZK)** 27](#_Toc436327079)

[G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 28](#_Toc436327080)

[H. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH prosTRANSTVÍ, pro které lze uplatnit předkupní právo 29](#_Toc436327081)

[I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 29](#_Toc436327082)

[J. vymezení PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 29](#_Toc436327083)

[K. vymezení PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 29](#_Toc436327084)

[L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM územní studiE, STANOVENÍ PODMÍNEK pro JEJÍ pořízení A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 30](#_Toc436327085)

[M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 30](#_Toc436327086)

[N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 30](#_Toc436327087)

[O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 30](#_Toc436327088)

[P. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené GRAFICKÉ ČÁSTI 30](#_Toc436327089)

**VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ**

Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Nebílovy (ZÚJ/kód obce 540340) o rozloze 526 ha. Řešené území tvoří pouze 1 katastrální území Nebílovy (**704075**), ve kterém se nachází sídla Nebílovy a Prusiny; samota Pohodnice při Nebílovském potoce a část chatové osady Čechovka. Trvale zde žije 337 obyvatel (k 1.1.2015).

1. **VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ**

Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav ke 3.12.2012. Zastavěná území jsou tvořena zejména plochami stabilizovanými a plochami přestaveb.

1. **ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT**
2. **HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)**

ÚP stanovuje tyto hlavní cíle rozvoje řešeného území:

1. chránit zdejší velmi hodnotnou kulturní krajinu s evropským významem, respektovat přírodní a kulturní hodnoty území;
2. stabilizovat sídla v území - v logice a měřítku okolního krajinného rámce;
3. vytvořit podmínky pro intenzifikaci využití zastavěného území a stávající veřejné infrastruktury;
4. umožnit významnější rozvoj ploch pro bydlení s ohledem na blízkost krajského města Plzně;
5. stabilizovat veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně;
6. obnovit průchodnost zdejší krajiny s přednostním využitím historických cest, resp. propojit řešené území s okolními sídly prostřednictvím účelových komunikací (cest pro pěší a cyklisty), navazujících na komunikační síť v zastavěném území;
7. umožnit realizaci protierozních a protipovodňových opatření a další zásahy podporující zvýšení retence vod v území;
8. doplnit chybějící sítě a zařízení technické infrastruktury.
9. **OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ**
10. **KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ**

ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následujících kulturních hodnot území:

**KRAJINNÉ DOMINANTY,** resp. významné součásti zdejší kulturní krajiny:

1. sídlo Prusiny (**K1**), zahrnující návrší s kostelem Sv. Jakuba Většího, hřbitovem, farou, bývalou školou a dalšími stavbami (tzn. zastavěné území sídla Prusiny) včetně předpolí, resp. plochy ochrany;

Způsob ochrany:

* zajistit solitérní polohu této dominanty, tzn. plošně nerozšiřovat zástavbu mimo zastavěné území, resp. nevymezovat zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území Prusin,
* neumisťovat stavby do plochy ochrany K1 v západní části sídla Nebílovy,
* v ploše dominanty K1 nesmí být narušeno prostorové uspořádání dominanty ve vazbě na níže definované pohledové osy,
* hmotové, architektonické (ve smyslu použitého tvarosloví) řešení staveb v ploše ochrany K1 je třeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru krajinné dominanty a její estetické hodnotě,
* chránit tuto hodnotu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter dominanty a jejího okolí, aby nemohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa,
* na stávající stavby v rámci této dominanty a jejich stavební úpravy se nevztahuje omezení výškové hladiny zástavby\* (plošně stanovené dále v ÚP); výšková hladina zástavby\* však nesmí přesahovat rámec současné výšky staveb,
* omezit provádění staveb, jejich změn nebo činností, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz pohřebiště nebo jeho důstojnost,
* zachovat scenerickou cestu vedoucí z Prusin severním směrem k návrší U Trojice, zachovat průhlednost tohoto horizontu, tzn. dále nezahušťovat stávající stromořadí další výsadbou,
* zachovat v ploše ochrany K1 podíl sídelní zeleně, tzn. bez redukce významné části stávající zeleně, zásadním způsobem nezvětšovat podíl zpevněných ploch v této ploše,
* v ploše ochrany K1 nesmí být umisťována nadzemní vedení sítí technické infrastruktury, tzn. je nutné v případě úprav přeložit nadzemní vedení VN, vedoucí severně v blízkosti Prusin, pod zem.

1. areál zámku v Nebílovech (**K2**), zahrnující celý zámecký areál včetně zámecké sýpky, zahrady a okolních předprostorů;

Způsob ochrany:

* zachovat dominantní polohu (postavení) areálu zámku ve struktuře zástavby sídla Nebílovy,
* v ploše dominanty K2 nesmí být narušeno prostorové uspořádání památky ve vazbě na níže definované pohledové osy,
* chránit tuto hodnotu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter dominanty a jejího okolí, aby nemohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty celku,
* hmotové řešení nových staveb a stavební úpravy stávajících objektů v těsném okolí zámeckého areálu je třeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru této hodnoty,
* na stávající stavby v rámci této dominanty a jejich stavební úpravy se nevztahuje omezení výškové hladiny zástavby\* (plošně stanovené dále v ÚP); výšková hladina zástavby\* však nesmí přesahovat rámec současné výšky staveb,
* umožnit realizaci plochy přestavby **P02-VV**, která spočívá v obnovení historické vodní nádrže v zámecké zahradě, resp. parku za zadním křídlem zámku,
* umožnit realizaci zastavitelné plochy **R19-PZ**, v rámci které by mělo dojít k rozšíření zámeckého parku,
* umožnit výhledové obnovení části zámecké zahrady včetně ohradní zdi při západní části předního křídla zámku v místě původního domu zahradníka, kde se v současné době nachází dům č.p. 40.

**POHLEDOVÉ OSY** (jakožto základní prvky dále stanovené koncepce uspořádání krajiny):

1. hlavní pohledová osa Prusiny – hrad Radyně (**O1**) s koridorem ochrany o šířce 400 m;
2. pohledová osa U Trojice – zámek Nebílovy – křížek u Sv. Michala (**O2**) s koridorem ochrany o šířce 100 m;
3. pohledová osa Prusiny – kříž u cesty z Nebílov na Prusiny – zámek Nebílovy (**O3**) s koridorem ochrany o šířce 100 m;

Způsob ochrany:

* zachovat pohledové vazby v těchto důležitých osách ve smyslu barokní kompozice krajiny, tzn. neumožnit narušení průhledových kompozičních os a to zejména mezi jednotlivými prvky či hodnotami jako jsou: návrší Prusiny, zámek Nebílovy, hrad Radyně a další sakrální stavby drobnějšího měřítka, definované na výkresu č. 04 - Schéma koncepce ochrany hodnot,
* nepřevyšovat novými zásahy výškovou hladinu současné zástavby ve vazbě na morfologii terénu,
* zamezit velkoplošnému kácení zeleně a takovým terénním úpravám, které by působily rušivě při dálkových pohledech v rámci definovaných os,
* zamezit umisťování nadzemních vedení sítí technické infrastruktury a výstavbě pohledově rušivých zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v těchto osách.

1. **PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ**

ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následujících přírodních hodnot území:

1. původní vysokokmenný sad (**P1**), situovaný jihovýchodně od sídla Nebílovy;

Způsob ochrany:

* při veškerých zásazích do popsaných hodnot je nutné zachovat dosavadní charakter krajinné scény či ráz místa,
* zachovat a prohloubit přirozený charakter přírodních společenstev, resp. podporovat vývoj porostů přirozené skladby a věkové struktury se spontánní obnovou,
* propojovat pásy dřevinné zeleně přirozené skladby s ostrůvky či lemy luční vegetace,
* zamezit rozšiřování sadů intenzivně využívaných v místech stávajících vysokokmenných sadů.

1. **URBANISTICKÁ KONCEPCE, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně**
2. **URBANISTICKÁ KONCEPCE**

ÚP stanovuje následující základní principy urbanistické koncepce:

1. posílit způsob ochrany zdejší mikrostrukturální, barokně komponované, kulturní krajiny;
2. nevymezovat v řešeném území nová sídla či samoty v zájmu ochrany okolního krajinného zázemí;
3. rozvíjet sídlo Nebílovy:

* tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy bydlení;
* zejména doplněním pozemků s možností stavět v místech nevyužitých v rámci zastavěných území;
* vymezováním zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území sídla;
* rovnoměrně rozmístit rozvojové plochy nízkopodlažního bydlení ve všech částech sídla;
* pro potenciální rozvoj bydlení v sídle chránit lokality v severní části sídla formou ploch územních rezerv;

1. stabilizovat a dále plošně nerozvíjet sídlo Prusiny ve smyslu způsobu ochrany formulovaném v kap. B2.1. textové části výroku ÚP;
2. posílit význam a hodnotu ploch veřejných prostranství v rámci sídel;
3. umožnit plošný rozvoj sportovního areálu při Nebílovském potoku v severozápadní části sídla Nebílovy;
4. plochy výroby a skladování o plošném rozsahu větším než 1 ha není možné v řešeném území umisťovat;
5. plochy výroby a skladování o plošném rozsahu do 1 ha je možné situovat do severní části sídla Nebílovy (v návaznosti na areál společnosti Lukrena či lokalitu na Rajči);
6. respektovat stávající plochy občanského vybavení jako stabilizované a umožnit jejich dílčí rozvoj;
7. potlačit rušivé působení nové obytné zóny na severozápadním okraji sídla Nebílovy, která byla vymezena předchozí ÚPD;
8. umožnit redukci stávajících lesních ploch (cípu) v jihovýchodní části sídla;
9. nenarušit výškovou hladinu zástavby a měřítko objektů historického jádra sídla Nebílovy a Prusin tak, aby nedošlo k narušení pohledových os, vymezených v kap. B2.1. textové části výroku ÚP;
10. respektovat princip regulace výškové hladiny zástavby v řešeném území spočívající ve stanovení „**hranice hladiny zástavby**“ ve vazbě na morfologii terénu a krajinné vztahy, která je vymezena na výkresu č.04 - Schéma koncepce ochrany hodnot:

* **uvnitř této hranice** je výšková hladina zástavby\* stanovena na **max.** **11 m** nad okolním terénem,
* **vně této hranice** je výšková hladina zástavby\* stanovena na **max.** **9 m** nad okolním terénem,
* výšková hladina zástavby\* může být místně překročena s ohledem na umístění v krajině, max. však v rozsahu 10 % z celkové plochy pozemku či pozemků určených k umístění stavby (např. rozhledny, komíny, stožáry a další);

1. chránit, podporovat a rozvíjet krajinotvornou sídelní vegetaci;
2. posílit možnosti využití rekreačního potenciálu zdejší cenné krajiny;
3. obnovit a dotvořit v území síť funkčních cest pro pěší a cyklisty.
4. **VYMEZENÍ PLOCH**

V ÚP jsou plochy rozlišeny na **plochy stabilizované**; **plochy změn a** **územní rezervy** (viz legenda grafické části ÚP). Pro každou plochu je stanoveno funkční využití formou plochy s rozdílným způsobem využití, podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání. Níže uvedené plochy jsou opatřeny kódováním:

1. **plochy stabilizované … XX**

- kód skládající se ze dvou písmen udává typ plochy s rozdílným způsobem využití

1. **plochy změn a územní rezervy … X00-XX**

- první písmeno udává typ plochy změny (viz kap. C3. dále)

- druhé dvoučíslí udává pořadové číslo plochy v řešeném území

- poslední kód skládající se ze dvou písmen udává typ plochy s rozdílným způsobem využití

Tzn. např. pod kódem R01-BO je označena plocha změny – zastavitelná plocha (R) s pořadovým číslem (01) a typem plochy bydlení (BO).

1. **PLOCHY ZMĚN**

Plochy změn jsou dále děleny na: **zastavitelné plochy**, resp. rozvojové (pod kódem RXX-XX); **plochy přestavby** (pod kódem PXX-XX) a **plochy změn v nezastavěném území** (pod kódem NXX-XX).

Níže jsou u jednotlivých ploch změn uvedeny podmínky jejich využití s upozorněním na další navrhovaná opatření, ke kterým je nutné při rozhodování v území přihlížet. Limity využití území ovlivňující tyto plochy jsou dále uvedeny v kap. I3.1. textové části odůvodnění.

1. **VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH**

ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy (RXX-XX):



Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

**R01-BO NEBÍLOVY – SEVER** -plochy bydlení (BO)

**R02-BO NEBÍLOVY – VÝCHOD** -plochy bydlení (BO)

**R03-BO NEBÍLOVY – VÝCHOD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* podmínkou stavebního využití plochy je realizace pásu veřejné zeleně R09-PZ (resp. redukce původní lesní plochy a tudíž její orientační hranice 50 m od okraje lesa).

**R04-ZV NEBÍLOVY – VÝCHOD** -plochy zeleně – vyhrazené (ZV)

**R05-BO NEBÍLOVY – JIH** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* podmínkou stavebního využití plochy je realizace místní komunikace D1, která zprostředkuje minimálně pěší propojení východním směrem ke stávající účelové komunikaci,
* stavební využití plochy je třeba koordinovat s těsně navazující vymezenou „plochou pro realizaci protierozních úprav“,
* struktura zástavby v této ploše je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru navazující na stávající sousední zástavbu,
* maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se stanovuje na max. 1200 m2, dále je stanoveno, že 15 % z výměry této plochy může tuto podmínku překročit.

**R06-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie,
* podmínkou stavebního využití plochy je realizace místní komunikace D2, zprostředkovávající minimálně pěší propojení severním směrem ke stávající účelové komunikaci,
* stavební využití plochy je třeba koordinovat s těsně navazující vymezenou plochou N02-ZT,
* respektovat pohledové osy O1 a O2 (viz kap. B2.1.),
* maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se stanovuje na max. 1200 m2 a to pouze v případě, že po marném uplynutí stanovené lhůty nebude zpracována výše uvedená územní studie. Dále je stanoveno, že 15 % z výměry této plochy může tuto podmínku překročit.

**R07-BO NEBÍLOVY – JIH** -plochy bydlení (BO)

**R08-ZV NEBÍLOVY – VÝCHOD** -plochy zeleně – vyhrazené (ZV)

**R09-PZ NEBÍLOVY – VÝCHOD** -plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ)

**R10-ZV NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy zeleně – vyhrazené (ZV)

**R11-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* respektovat pohledové osy O1 a O2 (viz kap. B2.1.),
* maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se stanovuje na max. 1200 m2, dále je stanoveno, že 15 % z výměry příslušné plochy změny může tuto podmínku překročit.

**R12-ZV NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy zeleně – vyhrazené (ZV)

**R13-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* respektovat pohledové osy O1 a O2 (viz kap. B2.1.),
* maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se stanovuje na max. 1200 m2, dále je stanoveno, že 15 % z výměry příslušné plochy změny může tuto podmínku překročit.

**R14-PO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy veřejných prostranství – obecné (PO)

**R15-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se stanovuje na max. 1200 m2, dále je stanoveno, že 15 % z výměry příslušné plochy změny může tuto podmínku překročit.

**R16-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se stanovuje na max. 1200 m2, dále je stanoveno, že 15 % z výměry příslušné plochy změny může tuto podmínku překročit.

**R17-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* tato plocha, resp. pozemek s p.č. 960/7 v k.ú. Nebílovy musí být napojen na místní komunikaci přímo z plochy veřejného prostranství R14-PO, případně přes samotnou plochu R17-BO.

**R18-OS NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy občanského vybavení - sportovní (OS)

* podmínky využití plochy:
* koordinovat s vymezenou plochou funkčního LBK K105/026-PŘ042,
* respektovat podmínky ochranného pásma ČOV.

**R19-PZ NEBÍLOVY – JIHOVÝCHOD** -plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ)

* podmínky využití plochy:
* koordinovat s plochou přestavby P02-VV pro obnovu historické vodní nádrže,
* respektovat plochu a způsob ochrany kulturní hodnoty zámeckého areálu K2 (viz kap. B2.1.),
* umožnit realizaci cesty pro pěší a cyklisty C2.

**R20-BO NEBÍLOVY – SEVER** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci.

**R21-ZV NEBÍLOVY – JIHOZÁPAD** -plochy zeleně – vyhrazené (ZV)

**R22-BO NEBÍLOVY – JIHOZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* struktura zástavby v této ploše je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru navazující na stávající sousední zástavbu.

**R23-BO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy bydlení (BO)

* podmínky využití plochy:
* stavební využití plochy je třeba koordinovat s těsně navazující vymezenou plochou N02-ZT,
* respektovat pohledové osy O1 a O2 (viz kap. B2.1.)

1. **VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY**

ÚP vymezuje tyto plochy přestavby (PXX-XX):

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

**P01-PO NEBÍLOVY – STŘED** -plochy veřejných prostranství – obecné (PO)

* plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS04

**P02-VV NEBÍLOVY – JIHOVÝCHOD** -plochy vodní a vodohospodářské (VV)

* podmínky využití plochy:
* koordinovat s navrhovanou plochou R19-PZ pro rozšíření zámeckého parku.
* respektovat plochu a způsob ochrany kulturní hodnoty zámeckého areálu K2 (viz kap. B2.1.)

**P03-PO NEBÍLOVY – ZÁPAD** -plochy veřejných prostranství – obecné (PO)

* plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS09

1. **VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

ÚP vymezuje tyto plochy změn v nezastavěném území (NXX-XX):



Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

**N01-LS PRŮHON** -plochy lesní (LS)

**N02-ZT NEBÍLOVY - ZÁPAD** -plochy zemědělské - TTP (ZT)

**N03-PO PRUSINY** -plochy veřejných prostranství – obecné (PO)

* plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS10
* podmínky využití plochy:
* respektovat plochu a způsob ochrany kulturní hodnoty sídla Prusiny K1 (viz kap. B2.1.),
* stavební využití plochy je třeba koordinovat s těsně navazující vymezenou „plochou pro realizaci protierozních úprav“.

**N04-DU NEBÍLOVY - ZÁPAD** -plochy dopravní infrastruktury – účelové (DU)

* podmínky využití plochy:
* koordinovat s vymezenou plochou funkčního LBK K105/026-PŘ042,
* respektovat podmínky ochranného pásma ČOV.

**N05-DU NEBÍLOVY - SEVER** -plochy dopravní infrastruktury – účelové (DU)

* plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS02
* podmínky využití plochy:
* koordinovat s navrhovaným elektrickým vedením VN,
* koordinovat s funkčním úsekem ÚSES,
* respektovat podmínky ochranného pásma ČOV.

1. **SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ**

ÚP vymezuje systém sídelní zeleně takto:

* hlavní kostru systému tvoří niva Nebílovského potoka, který protéká sídlem z jihu na sever, spolu s jeho bezejmenným přítokem, přitékajícím do obecního rybníku z jihovýchodu;
* v zastavěném území sídla Nebílovy tvoří významnou plochu zámecká zahrada (s parkem), resp. stabilizovaná plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ) spolu s navrženou plochou přestavby **P02-VV** (obnova původního rybníka), kterou při jižním okraji rozšiřuje navrhovaná zastavitelná plocha **R19-PZ**;
* v zastavěných územích je dále tato kostra doplněna dílčími rozptýlenými plochami zeleně v rámci stabilizovaných ploch veřejných prostranství - obecné (PO) a plochami zeleně – vyhrazené (ZV);
* v návaznosti na zastavěné území je systém následně doplněn v západní části sídla plochou **N02‑ZT**, přednostně s protierozní funkcí;
* významnou součástí systému je také doprovodná zeleň při účelových komunikacích spojujících Nebílovy, Prusiny a návrší U Trojice.

ÚP navrhuje plochy **R04-ZV** a **R08-ZV** ve východní části sídla pro potřeby rozšíření zahrad stávající i navrhované obytné zástavby a pás veřejné zeleně **R09-PZ**, redukující výběžek lesních ploch vůči obytné zástavbě (viz související redukce orientační hranice 50 m od okraje lesa). ÚP dále navrhuje plochy **R10-ZV** a **R12-ZV** v nové obytné zóně korigující zástavbu potenciálně nevhodně osazenou v pohledové ose O1 (dle kap. B2.1.)

Pro koncepci systému sídelní zeleně obecně platí:

* plochy sídelní zeleně jsou nezastavitelné s výjimkami uvedenými v regulativech pro výše uvedené plochy dle kapitoly F. textové části výroku ÚP;
* plochy sídelní zeleně budou dle možností vzájemně propojovány komunikacemi pro pěší a cyklisty s návazností na veřejné prostory v zastavěném území a na účelové komunikace v krajině;
* součástí navrhovaných ploch veřejných prostranství – PO a PZ bude vysoká zeleň (liniové nebo plošné výsadby);
* ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň podle prostorových možností doplňována;
* k redukci na úkor staveb by mělo docházet pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech pro funkce nezbytné k provozu obce.

1. **KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY**

ÚP stanovuje následující principy koncepce veřejné infrastruktury zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu:

1. **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA**
2. **SILNIČNÍ DOPRAVA**

Při obsluze řešeného území zůstane do budoucna prioritní trasa silnice II. třídy č. 183, stabilizovaná formou ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a na ní navazující účelové komunikace.

**ÚČELOVÉ KOMUNIKACE**

Hlavní trasy polních a lesních cest jsou fixovány stabilizovanými plochami dopravní infrastruktury – účelové (DU), které zdůrazňují jejich hlavní funkci. ÚP navrhuje plochu změny **N04-DU**, která zabezpečuje dopravní obsluhu objektu úpravny vody situované v blízkosti nové obytné zóny v západní části sídla. Pro úpravu parametrů stávající cesty, která obsluhuje samotu Na Pohodnici, je severně nad sídlem Nebílovy navržen 10 m široký koridor účelové komunikace **N05-DU**.

ÚP vymezuje v rámci zastavitelné plochy **R05-BO** v jižní části sídla Nebílovy podélnou účelovou, resp. místní komunikaci (veřejný prostor) **D1** a dále stanovuje, že musí být zachováno minimálně pěší propojení východním směrem ke stávající účelové komunikaci.

V rámci zastavitelné plochy **R06-BO** v západní části sídla Nebílovy účelovou, resp. místní komunikaci (veřejný prostor) **D2** a dále stanovuje, že musí být zachováno minimálně pěší propojení severním směrem ke stávající účelové komunikaci. Obě komunikace jsou s ohledem na blíže neurčené poměry v rámci zastavitelných ploch vymezeny principiálně pouze směrovými šipkami, zabezpečujícími propojení navrženými směry.

Nové zastávky veřejné hromadné dopravy není nutné doplnit.

**DOPRAVA V KLIDU**

Vzhledem k charakteru sídel v řešeném území lze konstatovat, že stávající převládající způsob decentralizovaného odstavování vozidel je v zásadě vyhovující. Parkovací místa je možné zřizovat v rámci stávajících i navrhovaných veřejných prostranství tak, aby byla rozmístěna pokud možno rovnoměrně ve vazbě na místa s kumulací aktivit.

Pro potřeby odstavování vozidel návštěvníků památek a hřbitova v Prusinách ÚP navrhuje plochu změny **N03-PO** umístěnou východně od Prusin v místě stávajícího silážního žlabu.

Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů podle platných předpisů v závislosti na předpokládané kapacitě využití. Pro novou výstavbu rodinných domů bude zajištěno vždy minimálně 1 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti.

1. **CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA**

ÚP vymezuje tyto cesty pro pěší a cyklisty (stezky a cyklostezky):

* **C1 –** okružní cesta, která v současné době funguje jako Naučná stezka Nebílovy; vedoucí od zámku v Nebílovech severním směrem přes Rajč, dále po stávajících cestách k lesní kapli Sv. Barbory, dále přes Beštojc kříž, samotu Pohodnici, kolem Nejsvětější Trojice zpět do Nebílov;
* **C2 –** cesta, vedoucí od zámeckého areálu v Nebílovech údolím při bezejmenné vodoteči jihovýchodním směrem do sousedního k.ú. Střížovice u Plzně;
* **C3 –** cesta, vedoucí od obecního rybníku v Nebílovech údolím při Nebílovském potoku jižním směrem do sousedního k.ú. Netunice.

ÚP vymezuje tyto cyklotrasy, vedoucí po stávajících účelových komunikacích:

* **T1 –** vedoucí z Prusin západním směrem do sousedních Předenic;
* **T2 –** vedoucí jako odbočka ze stávající regionální cyklotrasy č. 2124 (Přeštice – Nebílovy – Starý Plzenec – Ejpovice), procházející sídlem Nebílovy, severním směrem do Nebílovského Borku, kde se napojí na stávající cyklotrasu č. 2128 (Šťáhlavy – Chválenice – Čižice);
* **T3 –** vedoucí z návrší U Trojice, kudy prochází stávající regionální cyklotrasa č. 2125 (Plzeň – Čižice – U Trojice – Prusiny – Netunice – Nezvěstice), podél lesního masivu Duby severním směrem do sousedního k.ú. Štěnovický Borek, kde se také napojí na stávající cyklotrasu č. 2128.

1. **TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA**
2. **VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

**ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, POŽÁRNÍ OCHRANA**

Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

ÚP respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou v sídlech, spočívající v individuálním využívání domovních a obecních studní. V části sídla Nebílovy, resp. v nové obytné zóně na jeho severozápadním okraji byl vybudován vodovod pro veřejnou potřebu spolu s vodním zdrojem a úpravnou vody pouze pro potřeby této zóny, tzn. rámcově pro 20 RD.

Pro realizaci systému zásobování sídla pitnou vodou, který v Nebílovech dosud není vybudován, bude nutné na základě podrobnějších podkladů prověřit dostupnost a kvalitu vodních zdrojů; vytipovat polohu vodojemů a dalších zařízení na vodovodní síti, které bude pravděpodobně nutné s ohledem na morfologii terénu umístit na obou hranách údolí Nebílovského potoka. Realizace tohoto systému je ve veřejném zájmu.

V sídle Prusiny je výhledově počítáno s individuálním způsobem zásobování pitnou vodou ze studní.

**ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD**

Koncepce systému likvidace odpadních vod v řešeném území vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

ÚP respektuje stávající systém čištění odpadních vod v sídle Nebílovy, spočívající v gravitačním odvedení odpadních vod jednotnou kanalizační sítí do mechanicko-biologické ČOV o stávající kapacitě 300 EO, ležící severozápadním směrem od sídla při Nebílovském potoku. Přečištěné vody z ČOV jsou vyústěny do Nebílovského potoka. Při současném zatížení se projevují problémy s kapacitou stávající ČOV, proto bude nutné pro potřeby navrhovaných ploch provést její rekonstrukci a navýšení kapacity min. na 350 EO a dále rozšířit stávající kanalizační síť.

ÚP navrhuje na základě technických norem souvisejících s použitou technologií a v souladu s obecnými zvyklostmi a zkušenostmi ve smyslu limitu využití území ochranné pásmo stávající obecní ČOV v Nebílovech v šíři 50 m. V OP není možné stavět stavby pro bydlení, soukromou rekreaci a občanskou vybavenost a zařízení vyžadující zvýšenou ochranu prostředí.

ÚP výhledově počítá v sídle Prusiny s individuálním způsobem čištění odpadních vod, spočívající ve využívání samostatných jímek s vyvážením.

Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech. Odkanalizování nových staveb mimo dosah ČOV bude řešeno podle umístění a velikosti konkrétních staveb buďto domovní ČOV s vypouštěním vyčištěné vody (podle umístění stavby buď do recipientu, je-li v blízkosti pozemku, nebo zasakováním na pozemku, umožňují-li to geologické poměry) nebo bezodtokovou jímkou (s vyvážením na ČOV). Za domovní ČOV lze považovat i vícekomorový septik doplněný vhodným biologickým nebo zemním filtrem.

**ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD**

Při realizaci nových staveb, úpravách staveb stávajících nebo změně využití staveb v řešeném území je nutné zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod (s postupným přepouštěním vod do dešťové kanalizace) vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby na pozemku stavby v souladu s vodním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Dešťové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny (ideálně s využitím přírodní či umělé retence) otevřenými stokami do vodních toků. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny příslušné technické prvky, které zamezí kontaminaci povrchových vod.

1. **ENERGETIKA**

**ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ**

Koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií vychází ze současné konfigurace sítě VVN a VN a rozmístění trafostanic 22/0,4 kV. Budoucí potřeby elektrické energie budou případně řešeny výměnou transformátorů pro zvýšení kapacity při převodu VN/NN. Napojení navržených lokalit bude řešeno bez potřeby změny celé koncepce prodloužením stávajících rozvodů. Rozvoj zásobování elektrickou energií se bude odvíjet postupně s realizací jednotlivých navržených ploch. Vlastní napájení bude realizováno ze stávající distribuční sítě VN 22 kV, a to buď z distribučních transformačních stanic (DTS) nebo přímo z vedení VN 22 kV vybudováním vlastní trafostanice (TS).

ÚP navrhuje trasu elektrického vedení VN 22 kV vedoucí ze severozápadní části Nebílov k samotě Pohodnice při Nebílovském potoku.

1. **OBČANSKÉ VYBAVENÍ**

Koncepce uspořádání občanského vybavení je dána potvrzením stávajících ploch sloužících této funkci, tzn. jejich zahrnutí do ÚP jako plochy občanského vybavení – obecné (OV) a plochy občanského vybavení – sportovní (OS) ve stabilizovaných částech území. Dvě ohniska této funkce tvoří zámecký areál v Nebílovech jakožto kulturní centrum a areál kostela Sv. Jakuba Většího spolu s hřbitovem, farou a bývalou školou na Prusinách.

ÚP vymezuje plochu **R18-OS** pro potřeby rozšíření prostorových možností stávajícího sportovního areálu v Nebílovech v pásu podél Nebílovského potoka.

V podmínečně přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití pod kódovým označením BO je stanoveno, že do ploch bydlení lze zahrnout i stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 500 m2.

1. **VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ**

ÚP respektuje všechna stávající funkční veřejná prostranství.

V návaznosti na plochu zámeckého areálu je navrženo rozšíření zadní části zámecké zahrady, resp. parku prostřednictvím plochy **R19-PZ**. Navrhovaná plocha **R14-PO** pouze potvrzuje veřejné prostranství v rámci nové obytné zóny, vymezené předchozí ÚPD.

ÚP dále nově vymezuje tyto plochy přestaveb s funkcí veřejného prostranství:

1. **P01‑PO**, která umožní zokruhování místních komunikací v zástavbě pro bydlení v severní části sídla Nebílovy;
2. **P03-PO**, která umožní rozšíření a kultivaci veřejného prostranství kolem obecního rybníku v Nebílovech.

ÚP vymezuje též plochu změny v nezastavěném území **N03-PO**, jejímž cílem je rekultivace stávající silážní jámy umístěné v těsné blízkosti krajinné dominanty návrší Prusiny (K1) pro potřeby zřízení prostoru či terénních úprav spolu s doprovodnými sadovnickými úpravami pro odstavování vozidel návštěvníků této pamětihodnosti.

ÚP dále umožňuje umístění veřejných prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití podle regulativů stanovených v kap. F. textové části výroku ÚP.

1. **KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY**
2. **KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY**

Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití. Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinářských hodnot území, včetně funkčních částí systému ÚSES a vytvoření odpovídajících územních podmínek pro doplnění a založení dostatečného podílu nových prvků "environmentální infrastruktury" s biologickou, ale i protierozní či krajinotvornou funkcí.

ÚP stanovuje tyto základní principy koncepce uspořádání krajiny:

1. v nezastavěném území respektovat zdejší unikátní rámec historické kulturní krajiny;
2. rehabilitovat, obnovit důležité krajinné funkce;
3. v řešeném území zachovat dominantní podíl sadů na stabilizovaných plochách zemědělských – TTP (ZT);
4. eliminovat nežádoucí zásahy v krajině;
5. důsledně obnovovat a rozvíjet původní historické cesty a kulturní fragmenty v krajině;
6. optimalizovat strukturu krajiny vzhledem k nedostatečné schopnosti retence vody v území, tzn. zvýšit retenci vody v území, posílit hydrologické sítě (zejména mikrotoky v horní části povodí), udržovat stávající přírodní toky, rybníky a vodní plochy;
7. zachovat souvisle přístupné krajinné celky, umožňující prostupnost a rekreační využití při udržení reprodukční schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;
8. vytvářet podmínky pro průběžnou stabilizaci zemědělsky využívané krajiny realizací komplexních pozemkových úprav a prvků ÚSES;
9. podporovat péči o funkční prvky ÚSES a zajistit péči o zanedbané (částečně funkční) prvky ÚSES (stabilizace vodního režimu, apod.) a významné krajinné prvky; v lesních biocentrech podporovat postupné přibližování k přirozené druhové skladbě;
10. chránit, podporovat a rozvíjet krajinotvornou vegetaci;
11. zachovat stávající dominanty liniové a rozptýlené zeleně ve volné krajině;
12. v nezastavěném území není možné umisťovat stavby pro reklamu.
13. **VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN VE VYUŽITÍ KRAJINY**

ÚP vymezuje plochu **N01-LS** na vrcholu vrchu Průhon východně od sídla Nebílovy určenou k zalesnění. Dále navrhuje plochu **N02-ZT**, resp. distanční travnatý pás při západním okraji sídla Nebílovy.

Stávající plochy ZPF budou zachovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch určených k zastavění uvedených v kap. C3., ploch systému sídelní zeleně dle kap. C4. a prvků ÚSES dle kap. E3. textové části výroku ÚP. Stávající vodní plochy, toky, zdroje a jejich ochranná pásma jsou chráněny pro plnění biologických a vodohospodářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektovat volný pruh v minimální šíři 8 m alespoň na jednom břehu podél vodních toků pro jejich správu a údržbu.

1. **ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY**

ÚP překryvným způsobem vymezuje v řešeném území prvky ÚSES dle podkladu v podrobnosti Plánu ÚSES. Vymezení skladebných částí ÚSES je ve veřejném zájmu. Chybějící, tzn. nefunkční skladebné části ÚSES všech hierarchických úrovní zahrnuje ÚP v souladu s platnými právními předpisy do veřejně prospěšných opatření se všemi zákonnými dopady do vlastnických vztahů.

Pro všechny skladebné části ÚSES (biocentra a biokoridory) platí tyto podmínky:

Přípustné využití:

* využití sloužící k zajištění, posílení či zachování funkčnosti ÚSES;
* stavby a zařízení vodního hospodářství přírodního charakteru.

Podmíněně přípustné využití:

* opatření pro hospodaření na daných plochách (zemědělství, lesnictví apod.), která nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES;
* liniová vedení, drobné stavby či zařízení technické infrastruktury za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
* dopravní infrastruktura v biokoridorech za podmínky, že nezpůsobí přerušení prvku ÚSES (průchodnost prvku ÚSES je třeba zajistit jiným opatřením) a dále za podmínky minimalizace jejího plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
* umístění menších ČOV za podmínky, že jsou situovány v biokoridorech;
* zahrady, veřejná zeleň a veřejná prostranství za předpokladu, že ÚSES prochází zastavěným územím.

Nepřípustné využití:

* jakékoliv využití, které omezuje či znemožňuje funkčnost prvků ÚSES nebo snižuje dosažený stupeň ekologické stability;
* skladebné části ÚSES jsou až na výjimky uvedené v podmínkách využití v kap. F. textové části výroku nezastavitelným územím.

1. **NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES**

ÚP respektuje nejvyšší nadregionální hierarchickou úroveň ÚSES a regionální ÚSES dle ZÚR PK, dále jej zpřesňuje a vymezuje jeho skladebné části.

Přehled skladebných částí nadregionálního (NR) ÚSES včetně vymezených VPO je uveden v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Charakteristika | Název | Plocha | Kód VPO |
| NRBK K105/028-K105/029 | funkční, mezofilní | - | 7.86 ha | - |
| NRBK K105/027-K105/028 | funkční, mezofilní | - | 1.75 ha | - |
| NRBK K105/024-K105/025 | nefunkční | - | 0.41 ha | VPO02 |
| NRBK K105/025-K105/026 | nefunkční | - | 2.41 ha | VPO03 |
| NRBK K105/023-K105/024 | funkční, mezofilní | - | 6.89 ha | - |
| NRBK 883-K105/023 | nefunkční | - | 0.38 ha | VPO05 |
| NRBK 883-K105/026 | nefunkční | - | 1.15 ha | VPO07 |
| funkční, mezofilní | - | 1.20 ha | - |
| NRBK K105/020-883 | nefunkční | - | 0.66 ha | VPO08 |
| NRBK K105/022-K105/020 | nefunkční | - | 1.29 ha | VPO09 |
| funkční, mezofilní | - | 5.28 ha | - |
| RBC 883 (součást NRBK K105) | funkční, mezofilní | Prusiny | 48.89 ha | - |

1. **LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES**

Přehled skladebných částí ÚSES na lokální hierarchické úrovni (L) včetně vymezených VPO je uveden v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Charakteristika | Název | Plocha | Kód VPO |
| LBC K105/025 | funkční, hygrofilní+mezofilní | Džbánek | 3.42 ha | - |
| LBK K105/025-K105/028 | funkční, hygrofilní | - | 4.00 ha | - |
| LBC K105/028 | funkční, hygrofilní+mezofilní | - | 3.30 ha | - |
| nefunkční | - | 2.52 ha | VPO01 |
| LBK K105/029-PM010 | funkční, hygrofilní | - | 8.28 ha | - |
| LBC K105/027 | funkční, mezofilní | - | 5.89 ha | - |
| LBK PŘ071-PM016 | funkční, hygrofilní | - | 0.39 ha | - |
| LBC PŘ071 | funkční, hygrofilní | Čižické údolí | 0.27 ha | - |
| LBK 883-PŘ071 | funkční, mezofilní | - | 0.14 ha | - |
| LBK PŘ071-K105/023 | nefunkční | - | 0.40 ha | VPO04 |
| LBC K105/023 | funkční, hygrofilní+mezofilní | - | 8.70 ha | - |
| LBK K105/023-K105/026 | funkční, hygrofilní | - | 0.36 ha | - |
| LBC K105/026 | funkční, hygrofilní+mezofilní | - | 15.29 ha | - |
| nefunkční | - | 0.94 ha | VPO06 |
| LBC K105/026-PŘ042 | funkční, hygrofilní | - | 4.23 ha | - |
| nefunkční | - | 0.37 ha | VPO10 |
| LBK PŘ043-K105/026 | funkční, hygrofilní | - | 1.58 ha | - |
| nefunkční | - | 0.08 ha | VPO11 |
| LBC PŘ042 | funkční, hygrofilní | - | 8.55 ha | - |
| LBC K105/022 | funkční, hygrofilní+mezofilní | Prusiny | 2.76 ha | - |
| LBC K105/020 | funkční, hygrofilní+mezofilní | U Předenického potoka | 0.66 ha | - |

1. **PROSTUPNOST KRAJINY**

Územní podmínky pro prostupnost řešeného území obecně zajišťují koncepce veřejných prostranství, koncepce pěší a cyklistické dopravy, koncepce lesů, vodních toků a ploch a případně koncepce silniční dopravy.

ÚP důsledně respektuje a stabilizuje stávající účelové komunikace v nezastavěném území. Pro posilování vazeb a zkvalitnění prostorové prostupnosti sídel i krajiny jsou navrženy cesty pro pěší a cyklisty (cyklostezky) C1, C2 a C3 a v rámci ploch dopravní infrastruktury – účelové (DU) cyklotrasy T1, T2 a T3 – viz kap. D1.2. Navržené účelové komunikace obnovují některé, v minulosti vlivem necitlivého hospodaření v krajině zaniklé cesty. Účelové komunikace jsou dimenzovány prioritně pro společné užívání pro potřeby obhospodařování ZPF, pěšími i cyklisty. Další cesty je možné podle potřeby zřizovat v krajině v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného území nebo zastavitelných ploch. Musí však zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému sídla na síť účelových komunikací v krajině.

1. **PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ**

Pro zajištění ochrany území ÚP stanovuje tyto podmínky:

1. v západní části sídla Nebílovy je navržena plocha **N02-ZT**, která má postupnou přeměnou pásu orné půdy na trvalý travní porost v návaznosti na zastavitelnou plochu ochránit hranu zástavby v ohrožených místech před přívalovými dešti a smyvem ornice;
2. v jižní (na severním svahu návrší Hájek) a jihozápadní části (v předpolí Prusin) řešeného území je navržena plocha pro realizaci protierozních úprav;
3. je navržena plocha lesní **N01-LS** na vrchu Průhon;
4. vysazovat přirozenou vegetaci podél komunikací, cest a v údolnicích vodních toků;
5. podporovat a rozšiřovat plochy krajinné zeleně;
6. realizovat technická opatření pro rozčlenění pozemků – např. meze, průlehy, zatravňovací pásy, zalesnění apod.;
7. realizovat prvky ÚSES jako součást revitalizace krajinných prvků, zejména v rámci zastavěných území a v návaznosti na něj se stabilizační protierozní funkcí (výsadba doprovodné vegetace, údržba nezpevněných ploch, zamezení další výstavby v blízkosti toků, atd.)
8. **OCHRANA PŘED POVODNĚMI**

ÚP stanovuje následující protipovodňová opatření:

1. revitalizovat upravené vodní toky, tzn. směrové a výškové úpravy vodních toků včetně úprav břehových partií;
2. vytvářet poldry, rozlivová území, malé retenční nádrže, tůně (event. soustavy malých tůní) a mokřady.
3. **DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY**

ÚP stanovuje následující opatření pro rehabilitaci důležitých funkcí krajiny:

1. podporovat říční krajinu (aluvia) v údolích vodních toků, které v sobě integrují vsakovací travnaté pásy kolem toků, doplnění břehových porostů a luk, obnovu či tvorbu mokřadních biotopů a obnovené cesty pro pěší a cyklisty; jedná se zejména o údolí Nebílovského potoka jižním směrem od sídla Nebílovy a údolí jeho bezejmenného přítoku vedoucí jihovýchodním směrem od sídla Nebílovy;
2. obecně zakládání nelesní liniové, skupinové či solitérní zeleně, zakládání druhově pestrých extenzivních ovocných sadů event. luk na hospodářsky obtížně využitelných plochách.
3. **KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY**

Pro zlepšení využití krajiny pro cykloturistiku ÚP vymezuje cesty pro pěší a cyklisty C1, C2 a C3 a cyklotrasy T1, T2 a T3 – viz kap. D1.2. Pro zvýšení rekreačního potenciálu území ÚP stanovuje podmínky pro intenzívnější využití ploch zeleně ve veřejných prostranstvích (PO a PZ). Rekreační funkci budou také plnit plochy občanského vybavení – obecné (OV) a plochy občanského vybavení – sportovní (OS). ÚP stabilizuje v severní části řešeného území část plochy chatové osady Čechovka, jejíž většinová část leží v sousedním k.ú. Štěnovický Borek.

1. **PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ**

Primární skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy v souladu s koncepcí rozvoje řešeného území stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání. Minimální velikost vymezované základní plochy je zpravidla 0,5 ha, plochy menší než 0,5 ha mohou být zahrnuty do základních ploch, které slouží jinému účelu využití. Výjimečně jsou samostatně vymezeny menší základní plochy v rozsahu 0,2 – 0,5 ha např.: plochy technické infrastruktury pro některá zařízení technického vybavení nadmístního významu, plochy vzniklé vymezením solitérní stavby veřejné vybavenosti apod. Základní podmínky využití území jsou stanoveny pomocí hlavního (převažujícího), přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití typu plochy. Hlavní využití znamená převažující využití základní plochy pro uvedený účel. V případě, že není hlavní využití stanoveno, pak je využitelnost přípustného a podmíněně přípustného využití v rozsahu 0-100 %.

ÚP vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení | Název plochy s rozdílným způsobem využití | Kód plochy |
| F1. | PLOCHY BYDLENÍ | BO |
| F2. | PLOCHY REKREACE - SOUKROMÉ | RS |
| F3. | PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ | OV |
| F4. | PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ | OS |
| F5. | PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ | PO |
| F6. | PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ | PZ |
| F7. | PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ | SO |
| F8. | PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ | DS |
| F9. | PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ | DU |
| F10. | PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY | TI |
| F11. | PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ | VZ |
| F12. | PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ | VV |
| F13. | PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF | ZZ |
| F14. | PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP | ZT |
| F15. | PLOCHY LESNÍ | LS |
| F16. | PLOCHY ZELENĚ – VYHRAZENÉ | ZV |
| F17. | PLOCHY ZELENĚ – KRAJINNÉ | ZK |

1. **PLOCHY BYDLENÍ (BO)**

Hlavní využití:

- stavby pro bydlení\*

Přípustné využití:

- stavby pro rodinnou rekreaci\*

- související dopravní a technická infrastruktura

- veřejná prostranství

- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením

Podmíněně přípustné využití:

- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod (§3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 500 m2

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,40** pro izolované, resp. samostatně stojící domy a **KZP=0,50** pro dvoudomy a řadové domy a zároveň koeficient zeleně **KZ=0,30**

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,70** pro původní usedlosti ve stabilizovaných plochách, resp. pozemek či pozemky určené k umístění stavby do max. velikosti 300 m2

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

- výšková hladina zástavby\* viz bod C1. Urbanistická koncepce

- maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se pro plochy R05-BO, R11-BO, R13‑BO, R15-BO, R16-BO stanovuje na **max. 1200 m2**, dále je stanoveno, že 15 % z výměry příslušné plochy změny může tuto podmínku překročit

- maximální výměra nově vymezeného stavebního pozemku se pro plochu R06-BO stanovuje na **max. 1200 m2** a to pouze v případě, že po marném uplynutí stanovené lhůty nebude zpracována výše uvedená územní studie. Dále je stanoveno, že 15 % z výměry této plochy může tuto podmínku překročit.

- **struktura zástavby** v plochách **R05-BO a R22-BO** je stanovena jako zástavba dodržující jednotnou stavební čáru navazující na stávající sousední zástavbu

- zastavitelná plocha **R17-BO** (Nebílovy - západ), resp. pozemek s p.č. 960/7 v k.ú. Nebílovy musí být napojen na místní komunikaci přímo z plochy veřejného prostranství **R14-PO**, případně přes samotnou plochu R17-BO

1. **PLOCHY REKREACE – SOUKROMÉ (RS)**

Hlavní využití:

- stavby pro rodinnou rekreaci\*

Přípustné využití:

- stavby související a slučitelné s rodinnou rekreací

- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, vedlejší stavby slučitelné s rekreací

- veřejná prostranství

- související dopravní a technická infrastruktura

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,30**

- koeficient zeleně **KZ=0,50**

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

- výšková hladina zástavby\* viz bod C1. Urbanistická koncepce

1. **PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ (OV)**

Hlavní využití:

- není stanoveno

Přípustné využití:

- stavby pro vzdělávání a výchovu

- sociální služby

- stavby pro péči o rodinu

- zdravotní služby

- stavby pro kulturu

- veřejná správa

- vybavení pro ochranu obyvatelstva

- stavby pro vědu a výzkum

- církevní stavby

- stavby pro obchodní prodej, ubytování a stravování

- služby

- stavby a zařízení pro pohřebnictví, hřbitovy

- stavby pro řemeslnou výrobu

- související dopravní a technická infrastruktura

- veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

- koeficient zeleně **KZ=0,30**

- výšková hladina zástavby\* viz bod C1. Urbanistická koncepce

1. **PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ (OS)**

Hlavní využití:

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

Přípustné využití:

- ubytování a stravování

- služby

- stavby pro doplňkovou funkci, např. kůlny, tribuny, vedlejší objekty slučitelné s občanskou vybaveností

- veřejná koupaliště a pobytové plochy

- vodní toky a plochy

- související dopravní a technická infrastruktura

- veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a zemědělskou výrobu

Podmínky prostorového uspořádání:

- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství odstavných stání

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,30**

- výšková hladina zástavby\* viz bod C1. Urbanistická koncepce

1. **PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ (PO)**

Hlavní využití:

- veřejná prostranství

Přípustné využití:

- vodní toky, plochy a prvky

- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zeleně **KZ=0,20**

- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury

1. **PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (PZ)**

Hlavní využití:

- veřejná zeleň

Přípustné využití:

- chodníky, cesty a stezky

- prvky parteru

- vodní toky, plochy a prvky

- související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejných prostranství

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,15**

- koeficient zeleně **KZ=0,70**

- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury

1. **PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)**

Hlavní využití:

- není stanoveno

Přípustné využití:

- stavby pro bydlení\*

- stavby pro rodinnou rekreaci\*

- stavby občanského vybavení

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu

- veřejná prostranství

- související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu a stavby náročné na dopravní obsluhu

Podmínky prostorového uspořádání:

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,60**

- koeficient zastavěné plochy **KZP=0,70** pro původní usedlosti ve stabilizovaných plochách, resp. pozemek či pozemky určené k umístění stavby do max. velikosti 300 m2

- koeficient zeleně **KZ=0,30**

- výšková hladina zástavby\* viz bod C1. Urbanistická koncepce

1. **PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)**

Hlavní využití:

- dálnice a silnice

Přípustné využití:

- místní komunikace I. a II. třídy

- stavby a zařízení, které jsou součástí komunikace např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační a ochranné zeleně\*

- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení

- autobusová nádraží

- odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily

- hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy

- areály údržby pozemních komunikací

- související občanské vybavení

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny

1. **PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ (DU)**

Hlavní využití:

- cesty pro pěší a cyklisty

Přípustné využití:

- účelové komunikace

- místní komunikace III. a IV. třídy

- zemědělský půdní fond

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- vodní toky a plochy

- liniová vedení a plochy technické infrastruktury nadmístního charakteru

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

1. **PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)**

Hlavní využití:

- technická infrastruktura

Přípustné využití:

- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace a čistíren odpadních vod

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody

- stavby a zařízení pro zásobování plynem

- související dopravní infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury

1. **PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (VZ)**

Hlavní využití:

- stavby pro zemědělství

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních prostředků

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže

- stavby a zařízení pro rybářské a včelařské účely

- účelové komunikace

- provozní čerpací stanice PHM v areálu

- stavby a plochy zahradnictví

- izolační a ochranná zeleň

- související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- plochy výroby a skladování musí být situovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné

- pokud budou nové zastavitelné plochy umístěné v pohledově exponované poloze (např. na horizontu), budou opatřeny izolační a ochrannou zelení\*

- výšková hladina zástavby\* viz bod C1. Urbanistická koncepce

1. **PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV)**

Hlavní využití:

- vodní plochy a koryta vodních toků

Přípustné využití:

- další pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- související technická infrastruktura

- veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- v okolí vodních toků umožnit jednostranný manipulační pruh o šířce min. 8 m

1. **PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF (ZZ)**

Hlavní využití:

- zemědělský půdní fond

Přípustné využití:

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství\*

- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy

- liniová vedení technické infrastruktury

- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu

- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické dočišťovací rybníky apod.

- související dopravní infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata\* za podmínky, že nebudou situovány v přímém sousedství se zastavěným územím a zastavitelnými plochami

Nepřípustné využití:

- stavby pro zemědělství

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou vodních elektráren

- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

- oplocení

Podmínky prostorového uspořádání:

- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat krajinný ráz

- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení

- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové

1. **PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP (ZT)**

Hlavní využití:

- trvalý travní porost (louky a pastviny)

Přípustné využití:

- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství\*

- krajinná zeleň\*

- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy

- liniová vedení technické infrastruktury

- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu

- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické dočišťovací rybníky apod.

- související dopravní infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- orná půda

- stavby pro zemědělství

- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata\*

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou vodních elektráren

- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

- oplocení

Podmínky prostorového uspořádání:

- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat krajinný ráz

- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení

- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové

1. **PLOCHY LESNÍ (LS)**

Hlavní využití:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

Přípustné využití:

- mimolesní zeleň\*

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- související dopravní a technická infrastruktura

- liniová vedení technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

1. **PLOCHY ZELENĚ – VYHRAZENÉ (ZV)**

Hlavní využití:

- soukromá a poloveřejná zeleň\*

Přípustné využití:

- vodní toky a plochy

- terénní úpravy

- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, vedlejší stavby slučitelné se zelení

- související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zeleně **KZ=0,40**

1. **PLOCHY ZELENĚ – KRAJINNÉ (ZK)**

Hlavní využití:

- krajinná zeleň\*

Přípustné využití:

- prvky ÚSES

- mimolesní zeleň\*

- vodní toky

- terénní úpravy, valy a průlehy

- malé vodní nádrže přírodního charakteru, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území apod.

- účelové komunikace

Podmíněně přípustné využití:

- prvky technické infrastruktury, které zásadním způsobem nemění hlavní charakter této plochy

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

1. **VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit**

ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

**VPS01 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA C1**

(okružní cesta pro pěší a cyklisty – Naučná stezka Nebílovy)

**VPS02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA N05-DU**

(cesta pro pěší a cyklisty – Na Pohodnici – Nebílovy - sever)

**VPS03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ELEKTRICKÉ VEDENÍ**

(vedení VN 22 kV z Nebílov na Pohodnici)

**VPS05 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA D2**

(účelová, resp. místní komunikace v rámci plochy R06-BO Nebílovy - západ)

**VPS06 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA D1**

(účelová, resp. místní komunikace v rámci plochy R05-BO Nebílovy - jih)

**VPS07 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA C2**

(cesta pro pěší a cyklisty – od areálu zámku údolím směrem do k.ú. Střížovice u Plzně)

**VPS08 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA C3**

(cesta pro pěší a cyklisty – od obecního rybníka údolím směrem do k.ú. Netunice)

ÚP vymezuje tato VPO k založení prvků ÚSES, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

**VPO01 VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOCENTRA ÚSES LBC K105/028**

**VPO02 VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES NRBK K105/024-K105/025**

**VPO03 VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES NRBK K105/026-K105/027**

**VPO04 VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES LBK PŘ071-K105/023**

**VPO05 VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES NRBK 883-K105/023**

**VPO06 VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOCENTRA ÚSES LBC K105/026**

**VPO07 VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES NRBK 883-K105/026**

**VPO08 VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES NRBK K105/020-883**

**VPO09 VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES NRBK K105/022-K105/020**

**VPO10 VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES LBK K105/026-PŘ042**

**VPO11 VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU ÚSES LBK PŘ043-K105/026**

Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nejsou konkrétně vymezeny tímto ÚP, jsou taktéž veřejně prospěšnými stavbami.

ÚP nenavrhuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani nevymezuje plochy pro asanaci.

1. **vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH prosTRANSTVÍ, pro které lze uplatnit předkupní právo**

ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce Nebílovy:

**VPS04 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ P01-PO**

(plocha pro místní komunikaci)

POZEMKY s p.č. 42/1, 660/38, 660/52 v k.ú. Nebílovy

**VPS09 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ P03-PO**

(plocha pro rozšíření veřejného prostranství u obecního rybníka)

POZEMEK s p.č. 72 v k.ú. Nebílovy

**VPS10 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ N03-PO**

(plocha rekultivace silážní jámy pro potřeby odstavování vozidel nedaleko Prusin)

POZEMKY s p.č. 94/2, 94/5 v k.ú. Nebílovy

Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, které nejsou konkrétně vymezeny tímto ÚP, jsou taktéž veřejně prospěšnými stavbami. Také veřejná prostranství, která nejsou konkrétně vymezena tímto ÚP, jsou ve veřejném zájmu.

1. **STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA**

Nebylo zpracováno posouzení vlivu ÚP na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast a tedy nebyl prokázán negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvosti. Proto příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku neuvedl požadavek na kompenzační opatření.

1. **vymezení PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ**

ÚP vymezuje pro účely ochrany území pro další rozvoj tyto plochy územních rezerv (VXX-XX):

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

V plochách územních rezerv v nezastavěném území je přípustné pouze jejich současné využití a údržba. Mohou zde být v souladu s podmínkami využití dané stabilizované plochy umístěny dočasné stavby, např. přístřešky, mobilní objekty, demontovatelné stavby a oplocení. V plochách územních rezerv jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

1. **vymezení PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI**

ÚP vymezuje plochu **R20-BO** v severní části sídla Nebílovy, pro kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

1. **Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM územní studiE, STANOVENÍ PODMÍNEK pro JEJÍ pořízení A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti**

ÚP vymezuje plochu **R06-BO** v západní části sídla Nebílovy pro prověření změn jejího využití územní studií jako podmínku pro rozhodování v území.

ÚS prověří a posoudí zejména koncepci veřejné infrastruktury, resp. koncepci dopravního řešení, veřejných prostranství, napojení na technickou infrastrukturu a event. umístění občanské vybavenosti. ÚS stanoví podrobnější podmínky prostorového uspořádání území a navrhne jeho etapizaci. Podmínkou stavebního využití plochy je realizace místní komunikace D2, zprostředkovávající minimálně pěší propojení severním směrem ke stávající účelové komunikaci.

ÚS pro tuto plochu bude pořízena a schválena **do 4 let** od vydání tohoto ÚP. ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti, čímž se stane podkladem neopominutelným.

1. **Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU**

ÚP nevymezuje v souladu se zadáním plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

1. **Stanovení pořadí změn v území (etapizace)**

Změny jsou realizovatelné kdykoli v době platnosti tohoto ÚP, zejména je třeba využívat disponibilní stavební pozemky uvnitř zastavěného území a plochy přestaveb.

1. **Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt**

ÚP nevymezuje žádné stavby, pro něž stanovuje podmínku pro projektovou přípravu staveb, pro které je povinné zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb autorizovaným architektem.

1. **údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené GRAFICKÉ ČÁSTI**

Textová část ÚP (výroková část) má celkem 30 stran.

Grafická část ÚP (výroková část) obsahuje tyto 4 výkresy:

**Číslo přílohy** **Název přílohy Měřítko**

01 Výkres základního členění M 1:10 000

02 Hlavní výkres M 1:5 000

03 Výkres VPS, VPO a asanací M 1:5 000

04 Schéma koncepce ochrany hodnot M 1:6 000

Seznam používaných pojmů a zkratek je uveden v části R. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK v textové části odůvodnění ÚP.